Приложение № 1 к Приглашению

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на изготовление, поставку и установку кассовой кабины**

**в арендованном изолированном помещении, расположенном по адресу: г. Минск, ул. Бобруйская, 6-10**

Основание для изготовления: Протокол заседания Управляющего комитета от 14.04.2025 №4.

1. Цель изготовления кассовой кабины: обезопасить кассиров, имущество и ценностей от возможного нападения посторонних.
2. Кассовая кабина устанавливается на подготовленной площади размером 2500х2000мм (размер уточняет изготовитель).
3. Стеновые конструкции кассовой кабины (по всему периметру) в пределах 2,5 метров от пола выполнить по 1 классу стойкости к воздействию стрелкового оружия по СТБ 51.4.01 и классу П2 ко взлому строительных конструкций по СТБ 51.4.01 «Оборудование и технические средства для обеспечения банковской деятельности. Пункты обменные. Классификация и общие технические требования», что в свою очередь должно подтверждаться оригиналом сертификата соответствия (учётной копией).
4. В горизонтальной плоскости в границах кассы на отметке 2,5 м необходимо установить решетку с диаметром стержней 10мм с ячейкой 150х150мм графитового цвета.
5. Ниже решетки установить два светодиодных светильника 600х600мм или четыре круглых светодиодных светильника для обеспечения освещенности 400лк.
6. Входную дверь в кассу необходимо выполнить металлической с классом стойкости к взлому Д3 по СТБ 51.2.04.
7. Цвет внутренний и наружной обшивки стен выполнить из ЛДСП RAL7035 (светло-серый) или гипсокартона с покраской указанного цвета на высоту 2,5м.
8. Комплектация кассовой кабины:
   1. Рабочий стол сотрудника кассы SberFin 27.
   2. Тумба с раздвижными дверцами SberFin 28.
   3. Стол клиента с подсветкой SberFin 30.
   4. **Лоток кассовый** передвижной под формат А4 имеющий I класс стойкости к воздействию стрелкового оружия, устанавливаемый **с клиентским столом**.
   5. Переговорное устройство.
   6. **Окно**, имеющее I класс стойкости к воздействию стрелкового оружия с размерами 1600 х 1200мм.
9. Перечень основных конструктивных элементов и объемов работ сведены в таблицу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№пп** | **Наименование работ** | **Количество** |
| 1 | Установка металлического каркаса (для установки окна, двери, металлического листа и перфорированного листа) по периметру кассы до отм. 2.5м. | **22,5 м.кв.** |
| 2 | Обшивка стен металлом на высоту 2,5м. толщ. 3мм | **18,69 м.кв.** |
| 3 | Установка окна пуленепробиваемого 1,6х1,2 м класса П1 | **1,92 м.кв.** |
| 4 | Установки двери Д3 2,1х0,9м | **1,89 м.кв.** |
| 5 | Установка решетки потолка диаметр стержней. 10мм 150х150 окрашенной | **5,0 м.кв.** |
| 6 | Обшивка стен кассы изнутри ЛДСП на высоту 2,5м RAL7035 | **18,69 м.кв.** |
| 7 | Обшивка снаружи стен кассы ГКЛ с покраской RAL7035 | **10,19 м.кв.** |
| 8 | Установка светильников 600х600 или круглых светодиодных | **2 шт/4 шт** |
| 9 | Установка лотка I класса защиты | **1шт** |
| 10 | Установка переговорных устройств | **1 комплект** |
| 11 | Установка стола клиента с подсветкой SberFin 30 | **1шт.** |
| 12 | Установка рабочего стола сотрудника кассы SberFin 27 с врезкой лотка | **1 шт.** |
| 13 | Установка тумбы с раздвижными дверцами SberFin 28 | **1шт.** |
| 14 | Установка розеток электрических с подключением | **8шт** |
| 15 | Установка розеток компьютерных с подключением | **6шт** |
| 16 | Установка слева от лотка под столешницей лючка 100х100 мм для подключения пин-пада | **1шт** |
| 17 | Сертификация кассовой кабины | **1шт** |

К техническому заданию прилагаются элементы мебельных решений и оборудования Сбера:

1. Кассовая зона– на 16 л.