**Приложение №3 к Приглашению**

**Лот №1.**

**Технические требования к офисной мебели**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мебели и описание | Кол-во | Цена  Единицы  (BYN руб.) | Сумма  НДС | Всего в т.ч.  НДС,  (BYN руб.) |
| 1. | Сдвоенный стол для электронного кассира (далее - ЭК) по по SberFin 4 (см. приложение 3, 5). Материал: ножки металл цвет антрацит, предусмотреть отверстия для прохода проводов с люка пола к столешнице. Между ножками предусмотреть «юбку» для усиления ног 110 мм. и предусмотреть бортик на краю «юбки» для закрытия острой кромки металла и предотвращения травматизма. А также на тумбе под ЭК предусмотреть съёмные две стенки, верхнюю крышку и заднюю. На верхней крышке должен быть размещено разделительная перегородка. Расстояние до верхней и задней крышки согласовать с заказчиком. | 1 |  |  |  |
| 2. | Стол в форме локатора по SberFin 3 (см. приложение 3). Материал: ножки металл цвет антрацит, предусмотреть отверстия для прохода проводов с люка пола к столешнице, между ножками предусмотреть «юбку» для усиления ног 110 мм. и предусмотреть бортик на краю «юбки» для предотвращения для закрытия острой кромки метала и предотвращения травматизма. | 1 |  |  |  |
| 3. | Стол специалиста в форме капли по SberFin 4 (см. приложение 3). Материал: ножки металл цвет антрацит, предусмотреть отверстия для прохода проводов с люка пола к столешнице. Между ножками предусмотреть «юбку» для усиления ног 110 мм. и предусмотреть бортик на краю «юбки» для закрытия острой кромки металла и предотвращения травматизма | 6 |  |  |  |
| 4. | Стол для переговоров 1500х1000х750(h) мм. Материал: ножки металл цвет антрацит, между ножками предусмотреть «юбку» для усиления ног 80 мм. Предусмотреть отверстия для прохода проводов с люка пола к столешнице Столешница – ЛДСП. Цвет – натуральный дуб «корбридж». Предусмотреть бортик на краю «юбки» для закрытия острой кромки металла и предотвращения травматизма. По центру стола предусмотреть выдвижной лючок, встроенным в стол с двумя силовыми розетками, одной розеткой RJ45 и одним USB разъёмом | 1 |  |  |  |
| 5. | Рабочий стол сотрудника кассы по SberFin 27 (размеры уточнить после установки кассы) (см. приложение 3). Цвет – натуральный дуб «корбридж» | 1 |  |  |  |
| 6. | Тумба с раздвижными дверями по SberFin 28 (см. приложение 3) Цвет – натуральный дуб «корбридж». | 1 |  |  |  |
| 7. | Стол для клиента по SberFin 30 (размеры уточнить после установки кассы) (см. приложение 3). Цвет – натуральный дуб «корбридж» со светодиодной подсветкой. | 1 |  |  |  |
| 8. | Стол журнальный ∅ 600х550(h) мм. Материал: ножки металл цвет черный, столешница стекло цвет черный. | 1 |  |  |  |
| 9. | Стол кухонный 1500х700х750(h) мм. Столешница – ЛДСП. Цвет и ножки стола оговорить с представителем ОАО «Сбер Банк» на этапе разработки эскиза. | 1 |  |  |  |
| 10 | Стол барный 1500х500х1100(h) мм. Цвет и ножки стола оговорить с представителем ОАО «Сбер Банк» на этапе разработки эскиза. | 1 |  |  |  |
| 11 | Кухонный гарнитур с верхними шкафами и встроенной мойкой (мойка с нержавеющей стали (средней ценовой категории)). L=1200 мм. Материалы - ЛДСП, цвет оговорить с представителем ОАО «Сбер Банк» на этапе разработки эскиза. В комплекте к мойке должен входить смеситель кухонный (средней ценовой категории) и сифон. Петли должны быть с доводчиком. | 2 |  |  |  |
| 12 | Шкаф для одежды распашной 900х540хh2000 разделённый на две части со штангами и верхними полками. Цвет оговорить с представителем ОАО «Сбер Банк» на этапе разработки эскиза На дверях должны быть петли с доводчиком и замки с ключами | 4 |  |  |  |
| 13 | Шкаф для одежды распашной 450х540хh2000 со штангами и верхними полками. Цвет оговорить с представителем ОАО «Сбер Банк» на этапе разработки эскиза На дверях должны быть петли с доводчиком и замки с ключами | 1 |  |  |  |
| 14 | Скругленная боковина для шкафов (левая ) SberFin 15.2 h=1895 мм (см. приложение 3) | 2 |  |  |  |
| 12 | Скругленная боковина для тумбы (левая) SberFin 11 (см. приложение 3) | 3 |  |  |  |
| 16 | Скругленная боковина для шкафов (правая ) SberFin 15.2 h=1895 мм (см. приложение 3) | 3 |  |  |  |
| 17 | Скругленная боковина для тумбы (правая) SberFin 11 (см. приложение 3) | 4 |  |  |  |
| 18 | Фриз 545 прямой h 450 L общ.=5.4 м.п. по Sberfin 16 (см. приложение 3) | 1 |  |  |  |
| 19 | Фриз 545 скругление внешний угол левое h=450 по Sberfin 17 (см. приложение 3) | 2 |  |  |  |
| 20 | Фриз 545 скругление внешний угол правое h=450 по Sberfin 17 (см. приложение 3) | 3 |  |  |  |
| 21 | Тумба универсальная по SberFin 10 (см. приложение 3)  Петли должны быть с доводчиком. | 11 |  |  |  |
| 22 | Шкаф–пенал с дверцами по SberFin 14.2, с нишей под принтер 650 мм (см. приложение 3). Цвет - натуральный дуб «корбридж»  Петли должны быть с доводчиком. | 3 |  |  |  |
| 23 | Шкаф–пенал с дверцами на всю высоту по SberFin 14.2 (см. приложение 3). Цвет - натуральный дуб «корбридж»  Петли должны быть с доводчиком. | 2 |  |  |  |
| 24 | Шкаф–гардеробный для руководителя по SberFin 14.2 (см. приложение 3). С верхними и нижними полками, и штангой. С замками. Цвет - натуральный дуб «корбридж. Петли должны быть с доводчиком. | 1 |  |  |  |
| 25 | Консольная полка 600х350(размеры уточнить по месту). Столешница – ЛДСП. Цвет – натуральный дуб «корбридж» | 1 |  |  |  |
| 26 | Декоративная стеклянная перегородка матовая 800х600(h) с креплением столу | 4 |  |  |  |

**Примечание: Все дверцы мебели (тумбы, шкафы, кухонный гарнитур) должны быть оснащены усиленными завесами с доводчиками.** Материал изготовления столешниц и шкафов – ЛДСП EGGER. Каркас стола сделать из металла, ножки с профильной трубы 50х50, под столом предусмотреть возможность закрепления проводов, металлический каркас должен быть покрыт полимерным покрытием в цвет антрацит, предусмотреть в каждой ножке по два отверстия (снизу и сверху) отверстия ∅ 40, в местах установки электронных кассиров (сдвоенные места) предусмотреть один ящик для монет (предоставляется заказчиком), на остальных местах предусмотреть выдвижные ящики под ключ, на всех столах, под столешницами, предусмотреть полки для размещения ИБП (типа APС smart-UPS 1500 ВА) (материал и крепление оговорить с заказчиком). В конструкцию столов с ЭК предусмотреть места прохода проводов между столами и ЭК. Закруглённые части шкафов и тумб выполнить из бумажно-слоистого пластика того же цвета, как и ЛДСП шкафов, либо тумб. Во всех шкафах предусмотреть замки, петли с доводчиком усиленного типа. Боковые стенки тумбы под электронного кассира должны быть съёмными. Силовые розетки в тумбе универсальной по SberFin 10 запитать проводом ПВС 3х1.5 с вилкой, длинна провода 2 м. В полках, стенках тумб предусмотреть отверстия (проводницы), при необходимости под UTP кабель (места согласовать с заказчиком).

**Перед изготовлением мебели получить согласование эскизов с представителем Заказчика.**